二、基本参数及需求数量（Ａ标）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 使用区域 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 一楼餐厅 | 定制卡座（有靠） | 1200\*600\*900H | 张 | 9 | 面料采用优质**西皮（人造皮）**，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。  框架结构采用**优质多层板。** |
| 2 | 一楼餐厅 | 餐椅 | 常规 | 张 | 20 | 面料采用优质**西皮（人造皮）**，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。  框架结构采用**优质橡木**，经高温烘干，含水率符合国家相关标准。 |
| 3 | 一楼餐厅 | 长形餐桌 | 1400\*700\*750H | 张 | 7 | 框架材质为钢管焊接而成，经过酸洗磷化加工后静电粉末喷塑处理；桌面采用**岩板**，经过打磨处理。五金配件：采用优质国产五金配件。 |
| 4 | 一楼餐厅 | 方形餐桌 | 700\*700\*750H | 张 | 1 | 框架材质为钢管焊接而成，经过酸洗磷化加工后静电粉末喷塑处理；桌面采用**岩板**，经过打磨处理。五金配件：采用优质国产五金配件。 |
| 5 | 一楼候诊大厅 | 定制条形沙发  （无靠） | 1500\*450\*430H | 张 | 2 | 面料采用优质**西皮（人造皮）**，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。**底部用304不锈钢包边。** |
| 6 | 一楼候诊大厅 | 定制条形沙发  （无靠） | 2000\*450\*430H | 张 | 3 | 面料采用优质**西皮（人造皮）**，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。**底部用304不锈钢包边。** |
| 7 | 一楼候诊大厅 | 定制条形沙发  （有靠） | 1800\*550\*780H | 张 | 2 | 面料采用优质**西皮（人造皮）**，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。**底部用304不锈钢包边。** |
| 8 | 一楼候诊大厅 | 定制条形沙发  （有靠） | 1400\*550\*780H | 张 | 1 | 面料采用优质**西皮（人造皮）**，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。**底部用304不锈钢包边。** |
| 9 | 一楼候诊大厅 | 定制植物架 | 1400\*300\*900H | 组 | 1 | 基材采用国家合格刨花板；经过防虫、防腐的化学处理、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。双面贴0.6MM优质防火胶膜饰面，优质PVC封边【厚度2.0MM】。五金配件：采用优质国产五金配件。 |
| 10 | 二楼分诊候诊厅1 | 定制条形沙发  （无靠） | 1500\*450\*430H | 张 | 4 | 面料采用优质**西皮（人造皮）**，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。**底部用304不锈钢包边。** |
| 11 | 二楼分诊候诊厅2 | 定制条形沙发  （无靠） | 1400\*450\*430H | 张 | 4 | 面料采用优质**西皮（人造皮）**，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。**底部用304不锈钢包边。** |
| 12 | 二楼分诊候诊厅2 | 定制U型沙发  （有靠） | 6400\*550\*780H | 米 | 6.4 | 面料采用优质**西皮（人造皮）**，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。**底部用304不锈钢包边。** |
| 13 | 二楼大厅 | 定制花架沙发 | 5100\*900\*900H | 米 | 5.1 | 面料采用优质**西皮（人造皮）**，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。  框架结构采用**优质多层板。** |
| 14 | 二楼分诊候诊厅3 | 定制植物架 | 1100\*300\*900H | 组 | 1 | 基材采用国家合格刨花板；经过防虫、防腐的化学处理、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。双面贴0.6MM优质防火胶膜饰面，优质PVC封边【厚度2.0MM】。五金配件：采用优质国产五金配件。 |
| 15 | 二楼分诊候诊厅3 | 定制植物架 | 1200\*300\*900H | 组 | 6 | 基材采用国家合格刨花板；经过防虫、防腐的化学处理、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。双面贴0.6MM优质防火胶膜饰面，优质PVC封边【厚度2.0MM】。五金配件：采用优质国产五金配件。 |
| 16 | 二楼分诊候诊厅3 | 定制植物架 | 1180\*250\*900H | 组 | 4 | 基材采用国家合格刨花板；经过防虫、防腐的化学处理、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。双面贴0.6MM优质防火胶膜饰面，优质PVC封边【厚度2.0MM】。五金配件：采用优质国产五金配件。 |
| 17 | 二楼分诊候诊厅3 | 定制组合沙发 | 1200\*600\*730H | 米 | 4 | 面料采用优质**西皮（人造皮）**，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。 |
| 18 | 二楼分诊候诊厅3 | 定制组合沙发 | 1500\*600\*730H | 张 | 4 | 面料采用优质**西皮（人造皮）**，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。 |
| 19 | 二楼分诊候诊厅3 | 定制组合沙发 | 1720\*600\*730H | 张 | 2 | 面料采用优质**西皮（人造皮）**，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。 |
| 20 | 二楼分诊候诊厅3 | 定制组合沙发 | 1750\*600\*730H | 张 | 2 | 面料采用优质**西皮（人造皮）**，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。 |
| 21 | 二楼分诊候诊厅3 | 定制组合沙发 | 1800\*600\*730H | 张 | 2 | 面料采用优质**西皮（人造皮）**，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。 |
| 22 | 三楼分诊候诊厅1 | 定制条形沙发  （无靠） | 960\*450\*430H | 张 | 1 | 面料采用优质**西皮（人造皮）**，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。**底部用304不锈钢包边。** |
| 23 | 三楼分诊候诊厅1 | 定制条形沙发  （无靠） | 1100\*450\*430H | 张 | 1 | 面料采用优质**西皮（人造皮）**，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。**底部用304不锈钢包边。** |
| 24 | 三楼分诊候诊厅1 | 定制条形沙发  （无靠） | 1300\*450\*430H | 张 | 2 | 面料采用优质**西皮（人造皮）**，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。**底部用304不锈钢包边。** |
| 25 | 三楼分诊候诊厅2 | 定制条形沙发  （无靠） | 1400\*450\*430H | 张 | 6 | 面料采用优质**西皮（人造皮）**，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。**底部用304不锈钢包边。** |
| 26 | 三楼分诊候诊厅2 | 定制U型沙发  （有靠） | 6700\*550\*780H | 米 | 6.7 | 面料采用优质**西皮（人造皮）**，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。**底部用304不锈钢包边。** |
| 27 | 三楼分诊候诊厅1 | 定制展柜 | 470\*365\*2400H | 组 | 1 | 基材采用国家合格刨花板；经过防虫、防腐的化学处理、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。双面贴0.6MM优质防火胶膜饰面，优质PVC封边【厚度2.0MM】。五金配件：采用优质国产五金配件。 |
| 28 | 三楼分诊候诊厅1 | 定制展柜（含灯带） | 1200\*480\*2400H | 组 | 1 | 基材采用国家合格刨花板；经过防虫、防腐的化学处理、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。双面贴0.6MM优质防火胶膜饰面，优质PVC封边【厚度2.0MM】。五金配件：采用优质国产五金配件。 |
| 29 | 三楼大厅 | 定制花架沙发 | 5100\*900\*900H | 米 | 5.1 | 面料采用优质**西皮（人造皮）**，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。  框架结构采用**优质多层板。** |
| 30 | 三楼分诊候诊厅3 | 定制异型沙发 | 2200\*950\*780H | 张 | 4 | 面料采用优质**西皮（人造皮）**，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。**底部用304不锈钢包边。** |
| 31 | 三楼分诊候诊厅3 | 组合茶几 | Φ790\*410H  φ590\*510H | 套 | 2 | 框架材质为玻璃钢，经过高光打磨加工处理；桌面采用**岩板**，经过打磨处理。五金配件：采用优质国产五金配件。 |
| 32 | 四楼分诊候诊厅1 | 定制条形沙发  （有靠） | 1200\*550\*780H | 张 | 4 | 面料采用优质**西皮（人造皮）**，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。**底部用304不锈钢包边。** |
| 33 | 四楼分诊候诊厅1 | 定制条形沙发  （无靠） | 1800\*450\*430H | 张 | 2 | 面料采用优质**西皮（人造皮）**，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。**底部用304不锈钢包边。** |
| 34 | 四楼分诊候诊厅 | 定制条形沙发  （无靠） | 2000\*450\*430H | 张 | 4 | 面料采用优质**西皮（人造皮）**，厚度≥1MM皮面光泽度好，防磨耐刮不易磨损，具有经久耐用的特性；柔软且富于韧性。海绵采用高密度定型海绵及松软喷绵，软硬适中、回弹性能好、不易变形。**底部用304不锈钢包边。** |
| 35 | 就餐区 | 圆桌 | φ800\*750H | 张 | 3 | 框架采用全橡木桌面，承受力好，经过防虫、防腐、防潮化学处理。  油漆采用台湾“大宝”环保水性油漆，甲醛含量符合国标，漆膜附着力达到1级；均采用5遍底漆3遍面漆的施工工艺处理，充分保证产品具有较好耐磨、耐温性能； |
| 36 | 五楼大厅 | 定制异型书架 | Φ900\*2800H | 组 | 1 | 基材采用国家合格**优质多层板**；经过防虫、防腐的化学处理、强度高、刚性好、不变形、比重合理，达到国际握钉力测试标准。双面贴0.6MM优质防火胶膜饰面，优质PVC封边【厚度2.0MM】。五金配件：采用优质国产五金配件。  配备1盒（防虫装置）：产品材质ABS注塑，重量＞350克（不含金属附件）。外形尺寸：长度400mm×宽度190mm×高度24mm。为便于气体挥发，防虫装置必须双面打孔，孔数不少于28个，孔距≥15 mm，孔形为10 mm×58 mm，孔两端为弧形；整体为可拆装结构，便于定期更换樟木球，用于固定面板的螺钉不少于3颗。樟木球：规格：直径17mm，每盒防虫装置樟木球数量不少于130个，樟木球中间为圆孔形状，利于气体挥发。产品必须具备磁性吸附功能，便于随时移动调换防虫位置及空间。 |

**三、**基本参数及需求数量（Ｂ标）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **使用部门** | **品名型号** | **单位** | **数量** | **技术参数** |
| **1楼大厅** | 沙发 | 套 | 1 | 规格：3100\*1550\*760H 材质：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，厚度适中，内部采用PU成型高回弹性发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适；脚架采用优质金属喷涂脚架，经防腐、防锈等工艺处理。不含茶几，颜色：灰色＋棕色 |
| 沙发 | 套 | 1 | 规格：Ø1700\*760H 材质：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，厚度适中，内部采用PU成型高回弹性发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适；脚架采用优质金属喷涂脚架，经防腐、防锈等工艺处理。无靠背，颜色：暗橙色 |
| **2楼大厅** | 三人位排椅 | 张 | 10 | 规格：1820\*730\*800H 规格：椅面采用环保西皮，皮面强耐磨，皮质抗拉撕，防逆性能良好；采用天然海绵，坐感舒适，细腻柔软，不塌陷。  电镀脚，五金钢管焊接，表面由静电处理打磨抛光，表面有镜面反应，有防锈耐刮的特点。颜色：咖啡色 |
| **2楼大厅** | 单人位排椅 | 张 | 4 | 规格：720\*730\*800H 规格：椅面采用环保西皮，皮面强耐磨，皮质抗拉撕，防逆性能良好；采用天然海绵，坐感舒适，细腻柔软，不塌陷。  电镀脚，五金钢管焊接，表面由静电处理打磨抛光，表面有镜面反应，有防锈耐刮的特点。颜色：咖啡色 |
| **3楼大厅** | 三人位排椅 | 张 | 10 | 规格：1820\*730\*800H 规格：椅面采用环保西皮，皮面强耐磨，皮质抗拉撕，防逆性能良好；采用天然海绵，坐感舒适，细腻柔软，不塌陷。  电镀脚，五金钢管焊接，表面由静电处理打磨抛光，表面有镜面反应，有防锈耐刮的特点。颜色：咖啡色 |
| 单人位排椅 | 张 | 4 | 规格：720\*730\*800H 规格：椅面采用环保西皮，皮面强耐磨，皮质抗拉撕，防逆性能良好；采用天然海绵，坐感舒适，细腻柔软，不塌陷。  电镀脚，五金钢管焊接，表面由静电处理打磨抛光，表面有镜面反应，有防锈耐刮的特点。颜色：咖啡色 |
| **4楼大厅** | 沙发 | 套 | 1 | 规格：2800\*1600\*720H 材质：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，厚度适中，内部采用PU成型高回弹性发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适。颜色：浅灰色＋深蓝色 |
| 沙发 | 套 | 1 | 规格：2400\*1600\*720H 材质：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，厚度适中，内部采用PU成型高回弹性发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适。颜色：浅灰色＋深蓝色 |
| 茶几 | 张 | 2 | 规格：Ø800\*720H 材质：采用优质黑色岩板台面，使用专业的切割技术，经过高温烧制而成，桌面耐划，不易起划痕，美观大方，抗热性强；不锈钢钛金架，所有配件全部防锈、防腐处理。 |
| 休闲椅 | 张 | 6 | 材质：采用优质西皮，柔软且富有韧性，厚度适中；内部采用PU成型高回弹性发泡海绵，软硬适中，回弹性好，座感舒适，脚架采用优质金属喷涂脚架，经防腐、防锈等工艺处理。颜色：浅灰色＋深蓝色 |
| **5楼大厅** | 沙发 | 套 | 2 | 规格：1+1+3 材质：采用优质西皮，皮面光泽度好，透气性强，柔软且富有韧性，厚度适中，内部采用PU成型高回弹性发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适；脚架采用优质金属喷涂脚架，经防腐、防锈等工艺处理。颜色：蓝色＋米灰色 |
| 茶几 | 张 | 2 | 规格：1200\*650\*430H 材质：采用优质黑色大理石台面，纹理清晰，材质坚硬，易清洁、耐脏、耐高温；优质金属喷涂脚架，所有配件全部防锈、防腐处理。 |
| **5楼VIP会客厅** | 沙发 | 套 | 1 | 规格：1+1+3 材质：采用优质优质布艺，柔软且富有韧性，厚度适中，内部采用PU成型高回弹性发泡海绵，软硬适中，回弹性好，不变形，根据人体工程学原理设计，座感舒适；优质金属脚架；所有五金配件全部防锈、防腐处理。含5个抱枕 颜色：浅灰＋蓝色 |
| 茶几 | 张 | 1 | |  | | --- | | 规格：1200\*650\*430H 材质：采用优质白色大理石台面，纹理清晰，材质坚硬，易清洁、耐脏、耐高温；优质金属喷涂脚架，所有配件全部防锈、防腐处理。 | |
| **5楼餐厅** | 餐桌 | 张 | 2 | 规格：2400\*1100\*750H 材质：基材采用E1级环保中纤板，板材符合标准，经过防潮、防虫、防腐等化学处理；木皮贴面，封边工艺采用全自动化机器封边技术，不易脱落、经久耐用、表面光滑平整，经磨边处理；静电喷涂钢制脚架，经除锈、磷化等化学处理。颜色：深胡桃色 |
| 椅子 | 张 | 25 | 材质：采用优质西皮，柔软且富有韧性，厚度适中；内部采用PU成型高回弹性发泡海绵，软硬适中，回弹性好，座感舒适，脚架采用优质黑色实木脚架，经防腐、防锈等工艺处理。浅咖啡色 |