X射线计算机体层摄影设备参数

X射线计算机断层摄影设备及相关配套设备1套，基本参数如下：

1. 探测器排数≥64排；

2. 球管实际热容量≥7.5MHU；

3.球管输出电流≥667mA；

4.球管最小输出管电压≤70kV；

5.球管电压可调档位数量≥5档；

6.高压发生器功率≥80kW；

7.探测器Z轴覆盖宽度≥40mm；

8.机架转速≤0.35秒/圈；

9.探测器最薄物理采集层厚≤0.625mm；

10.密度分辨率≤2mm@0.3%。