|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电器参数 | | | | | |
| 品类 | 产品名称 | 产品型号 | 主要参数 | 含税单价（元） | 备注 |
| 冰箱 | 单门冰箱 |  | 1.类型：单门冰箱 2.能效等级：二级 3.容积：48L 4.冷冻能力： 5.功率：0.43Kw/24h 6.制冷剂：R600a |  |  |
| 双门冰箱 |  | 1.类型：双门冰箱 2.能效等级：二级 3.容积：191L 4.冷冻能力：1.6kg/12h 5.功率：0.57Kw/24h 6.制冷剂：R600a |  |  |
| 三门冰箱 |  | 1.类型：三门冰箱 2.能效等级：二级 3.容积：221L 4.冷冻能力：1.6Kg/12h 5.功率：0.68kw/24h 6.制冷剂：R600a |  |  |
| 冰柜 | 单温冷柜 |  | 1.类型：单温双控 2.能效等级：一级 3.容积：310L 4.冷冻能力：18kg/12h 5.功率：0.7Kw/24h 6.制冷剂：R290 |  |  |
| 双温冷柜 |  | 1.类型：双温双控 2.能效等级：一级 3.容积：275L 4.冷冻能力：18kg/12h 5.功率：0.62Kw/24h 6.制冷剂：R290 |  |  |
| 电视类 | 32吋 |  | 1.超清悬浮屏 2.全屏段高保真音响3.DTS虚拟全景声 4.AI远场景语音 5.降噪功能 |  | 长：725mm 高：429mm 厚73mm |
| 43吋 |  | 1.超清悬浮屏 2.全屏段高保真音响 3. DTS虚拟全景声 4. AI远场景语音 5.植入开机广告 通电开机 |  | 长：964mm 高：561mm 厚81mm |
| 50吋 |  | 1.超清全面屏 2.100%色域值 3.MEMC防抖技术 4.全屏段高保真音响 5.DTS虚拟全景声 6.AI远场景语音 7.植入开机广告 通电开机 |  | 长：1120mm 高：652mm 厚80mm |
|  | 1.100%色域值 2.U+画质引擎 3.Care+舒适护眼模式 4.2+32G大内存 5.DTSV-X影院级环绕应 6.AI远场景语音 |  | 长：1119mm 高：651mm 厚80mm |
| 55吋 |  | 1.超清全面屏 2.100%色域值 3.MEMC防抖技术 4.全屏段高保真音响 5.DTS虚拟全景声 6.AI远场景语音 7.植入开机广告 通电开机 |  | 长：1233mm 高：771mm 厚80mm |
|  | 1.100%色域值 2.U+画质引擎 3.Care+舒适护眼模式 4. 2+64G大内存 5.DTSV-X影院级环绕应 6.AI远场景语音 |  | 长：1233mm 高：771mm 厚80mm |
| 65吋 |  | 1.超清全面屏 2.100%色域值 3.MEMC防抖技术 4.全屏段高保真音响 5.DTS虚拟全景声 6.AI远场景语音 7.植入开机广告 通电开机 |  | 长：1454mm 高：842mm 厚75mm |
|  | 1.100%色域值 2. U+画质引擎 3.Care+舒适护眼模式 4. 2+64G大内存 5.DTSV-X影院级环绕应 6.AI远场景语音 |  | 长：1453mm 高：841mm 厚75mm |
| 75吋 |  | 1.超清全面屏 2.100%色域值 3.MEMC防抖技术 4.全屏段高保真音响 5.DTS虚拟全景声 6.AI远场景语音 7.植入开机广告 通电开机 |  | 长：1677mm 高：966mm 厚85mm |
|  | 1.130%色域值 2.120Hz高刷新 3.U+画质引擎 4.Care+舒适护眼模式 5.2+64G大内存 6.DTSV-X影院级环绕应 7.AI远场景语音 |  | 长：1676mm 高：966mm 厚87mm |
| 85吋 |  | 1.130%色域值 2.120Hz高刷新 3.U+画质引擎 4.Care+舒适护眼模式 5.2+64G大内存 6.DTSV-X影院级环绕应 7.AI远场景语音 8.2.1声道独立低音炮 |  | 长：1892mm 高：1090mm 厚87mm |
|  | 1.U+超画质引擎 2.240Hz高刷新 3.130%色域值 4.莱茵低蓝光认证无屏闪 5.DTSV-X 杜比全景声 2.1声道超潜重低音 6.4+64G大内存 7.双频WIFI HDMI2.1\*3 |  | 长：1892mm 高：1090mm 厚87mm |
| 100吋 |  | 1.ULED 384分区 2.4+128GB顶配 3.144Hz VRR可变刷新率 4.哑光雾面柔光防眩晕屏 5.信芯X画质芯片 6. HDMI 2.1高速接口 7.2.1声道独立低音炮 |  | 长：2235mm 高：1286mm 厚93mm |
| 热水器 | 50升 |  | 1.功率：2000W 2.能效等级：二级 3.热水输出：402 4.容积：10L 5.加热方式：单管加热 |  | 机械 |
| 50升 |  | 1.功率：3200W 2.能效等级：一级 3.内胆材质：搪瓷 4.容积：50L 5.加热方式：单管加热 |  | 电脑板 |
| 60升 |  | 1.功率：3300W 2.能效等级：一级 3.内胆材质：搪瓷 4.容积：60L 5.加热方式：双管加热 |  | 机械 |
| 60升 |  | 1.功率：3300W 2.能效等级：变频一级 3.内胆材质：搪瓷 4.容积：60L 5.加热方式：双管加热 |  | 电脑板 |
| 80升 |  | 1.功率：2000W 2.能效等级：二级 3.内胆材质：金刚 4.容积：60L 5.加热方式：单管加热 |  | 机械数显 |
| 80升 |  | 1.功率：3300W 2.能效等级：变频一级 3.内胆材质：搪瓷 4.容积：80L 5.加热方式：双管加热 |  | 电脑板 |
| 小家电 | 微波炉 |  | 1.容积：21L 2.输入功率：1.15Kw 3.微波输出功率：700W 4.尺寸：459\*281\*374 |  | 机械 |
| 除湿机20升 |  | 1.额定功率：330W 2.水箱容量：3.2L 3.额定除湿量：1.52kg/h 4.循环风量：140m3/h 5.适用面积：16-22㎡ |  |  |
| 除湿机40升 |  | 1.额定功率：650W 2.水箱容量：7L 3.额定除湿量：1kg/h 4.循环风量：140m3/h 5.适用面积：60-72㎡ |  |  |
| 净化器 |  | 1.额定功率：255W 2.水箱容量：3L 3.洁净空气量：200m³/h 4.甲醛CADR：100m3/h 5.适用面积：12-16㎡ |  |  |