|  |
| --- |
| **桂林市人民医院门禁系统报价清单表** |
| **序号** | **设备名称** | **品牌** | **型号** | **技术规格** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **合价(元)** | **备注** | **图片** |
| **一、人脸门禁一体机方案** |
| **1** | 人脸门禁一体机 | 海康威视 | DS-K1T671M | 1、设备外观：采用7英寸LCD触摸显示屏，200万像素双目摄像头，面部识别距离0.2-3m，支持照片视频防假；2、设备容量：支持6000张人脸白名单，1：N人脸比对时间＜0.2S/人，支持5000枚指纹，6000张卡片，50000条记录；3、认证方式：支持人脸、刷卡、指纹、密码及其组合的认证方式；可读取Mifare卡（IC卡）、CPU卡序列号、身份证序列号；4、通讯方式：上行通讯为TCP/IP；支持外接RS485，Wiegand副读卡器；基线支持标准韦根34/26；5、视频对讲：支持与云眸、4200客户端、主副室内分机、管理机的视频对讲功能；支持远程视频预览功能，可以通过RTSP协议输出视频码流，编码格式H.264；6、输入接口：LAN\*1、RS485\*1、wiegand \* 1、USB\*1、门磁\*1、报警输入\*2、防拆\*1、开门按钮\*1；7、输出接口：电锁\*1个，报警输出\*1个；8、工作电压： DC 12V/2A，不自带电源；9、使用环境：室内外环境，室外使用必须搭配遮阳罩；10、安装方式：标配金属安装挂板，支持明装、86底盒安装；11、产品尺寸：290mm\*116.5mm\*33mm；12、工作温度：-30~65℃。 | 台 | 1 |  |  | 质保 年 |  |
| **2** | 门禁电源 | 海康威视 | DS-K7M-AW50 | 产品尺寸：98\*97\*38mm；输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：4.17A；输出功率：50W；纹波与噪声：<150mVpp；电压调整范围：11-14Vdc；一般规范工作温度：-10℃-+70℃；工作湿度：＜95%；重量：0.23kg； | 台 | 1 |  |  | 保修 年 |  |
| **3** | 门铃 | 定制 | DC-12V-AN | 标准电压：12V；额定电流：1.0A；尺寸：86mm（长）\*68mm（宽）\*25mm（高）；采用进口智能芯片设计，门铃清脆和悦耳的叮咚声，效果好，坚固稳定； | 个 | 1 |  |  | 保修 年 |  |
| **4** | 双门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H250EDC | 锁体主体颜色为深灰色。最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)±15%\*2断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；工作电压：12V/840mA或24V/420mA；锁体尺寸：长476\*宽47\*厚28(mm)；吸板尺寸：长182\*宽38\*高13(mm)；使用环境：室内（不防水）；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 1 |  |  | 保修 年 |  |
| **5** | 双门磁力锁锁架 | 海康威视 | DS-K4H250EC-U | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。外壳处理：阳极硬化电镀处理适用门型：下无框玻璃门专用，10-15mm厚度玻璃门建议门体和上门框之间的间距大于5mm。开门方式：90度外开式门产品重量：0.4kg外观尺寸：长185\*宽46\*厚28.2(mm) | 个 | 1 |  |  | 保修 年 |  |
| **6** | 单门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H250ESC | 锁体主体颜色为深灰色。最大静态直线拉力：280kg ± 15%断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；工作电压：12V/420mA 或 24V/210mA；锁体尺寸：长238\*宽47\*厚28(mm)；吸板尺寸：长182\*宽38\*高13(mm)；使用环境：室内（不防水）；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 1 |  |  | 保修 年 |  |
| **7** | 开关按钮 | 海康威视 | EB29开门按钮 | 结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；尺寸：86\*86mm；重量：0.07kg； | 个 | 1 |  |  | 保修 年 |  |
| **小计** |  | 0 |  |  |
| **二、门禁主机方案** |
| **1** | 门禁主机 | 海康威视 | DS-K1T105AM | 读卡类型：Mifare卡（IC卡）、CPU卡(仅卡号、不支持加密功能)、身份证卡序列号识别；支持Mifare卡扇区加密功能，并具有开启/关闭防手机NFC识别;通信方式：有线网络、WiFi；存储容量：10万张卡、10万个密码和30万记录存储；输入接口：门铃\*1、防拆\*1、开门按钮\*1、门磁\*1、报警输入\*2；输出接口：电锁输出\*1、报警（门铃）输出\*1；工作电压：DC 12V；工作电流：1A(max)（无负载状态）；使用环境：室内使用，不防水； | 台 | 1 |  |  | 保修 年 |  |
| **2** | 门禁电源箱 | 海康威视 | DS-K7M-AW50 | 输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：4.17A；输出功率：50W；支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）；工作温度：-10℃-+70℃；工作湿度：＜95%；带机箱，机箱尺寸：237\*285\*85mm； | 个 | 1 |  |  | 保修 年 |  |
| **3** | 门铃 | 定制 | DC-12V | 标准电压：12V；额定电流：1.0A；尺寸：86mm（长）\*68mm（宽）\*25mm（高）；采用进口智能芯片设计，门铃清脆和悦耳的叮咚声，效果好，坚固稳定；产品在接入门禁系统后，在按下门禁机的门铃按钮，即可发出悦耳叮咚声。 | 个 | 1 |  |  | 保修 年 |  |
| **4** | 开关按钮 | 海康威视 | EB29开门按钮 | 结构：塑料面板；性能：最大耐电流1.25A，电压250V；输出：常开；类型：适合埋入式电器盒使用；尺寸：86\*86mm；重量：0.07kg； | 个 | 1 |  |  | 保修 年 |  |
| 5 | 双门磁力锁 | 海康威视 | DS-K4H250EDC | 锁体主体颜色为深灰色。最大静态直线拉力：280kg(600Lbs)±15%\*2断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态，绿灯为上锁状态）支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；工作电压：12V/840mA或24V/420mA；锁体尺寸：长476\*宽47\*厚28(mm)；吸板尺寸：长182\*宽38\*高13(mm)；使用环境：室内（不防水）；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门。 | 把 | 1 |  |  | 保修 年 |  |
| **7** | 双门磁力锁锁架 | 海康威视 | DS-K4H250EC-U | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为深灰色。外壳处理：阳极硬化电镀处理适用门型：下无框玻璃门专用，10-15mm厚度玻璃门建议门体和上门框之间的间距大于5mm。开门方式：90度外开式门产品重量：0.4kg外观尺寸：长185\*宽46\*厚28.2(mm) | 个 | 1 |  |  | 保修 年 |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **设备合计** |  |  |  |  |
| **三、施工报价** |
| **1** | 点位施工安装（包含安装门禁机，改造门锁） | 定制 | / | / | 个 | 1 |  |  |  |  |
| **2** | 海康六类网线 | 定制 | / | / | 米 | 1 |  |  |  |  |
| **3** | 2芯通讯线 | 定制 | / | / | 米 | 1 |  |  |  |  |
| **4** | 线管线槽 | 定制 | / | / | 米 | 1 |  |  |  |  |
| **小计** |  |  |  |  |
| **总计：** |  |  |  |  |
| **报价说明：** |
| 以上报价为含税价。 |