|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **技术参数** | **单位** | **报价（元）** |
| 1 | 窗帘布 | 门幅2.8米，遮光率80%，非涂层面料 | 米 |  |
| 2 | 高精密窗帘布 | 门幅2.8米，遮光率80%，高精密提花面料 | 米 |  |
| 3 | 全遮光窗帘布 | 门幅2.8米，遮光率100%，物理遮光面料，非涂层面料 | 米 |  |
| 4 | 高档色织提花面料 | 门幅2.8米，遮光率80%，物理遮光色织面料，颜色鲜艳亮丽 | 米 |  |
| 5 | 高档绣花纱 | 门幅2.8米，高档纱料底胚，电脑刺绣各种花型 | 米 |  |
| 6 | 透景卷帘 | 棉麻半遮光面料，拉珠帘或弹簧定位，大方简洁，遮阳性能佳 | 平方米 |  |
| 7 | 罗马帘 | 涤纶材质，面料多样化，折叠式升降，节省空间，透光时也保证私密性 | 平方米 |  |
| 8 | 阳光帘 | 阳光面料，加厚铝合金管，手动拉珠式，涤纶0.45mm。 | 平方米 |  |
| 9 | 普通全遮光卷帘 | 全遮光面料，加厚铝合金轨道，手动拉珠式 | 平方米 |  |
| 10 | 提花全遮光卷帘 | 提花遮光加厚面料，加厚铝合金轨道，手动拉珠式， | 平方米 |  |
| 11 | 加厚全遮光卷帘 | 涂白加厚全遮光面料，加厚铝合金轨道，手动拉珠式， | 平方米 |  |
| 12 | 医用帘 | 幅宽2.8米，网格高度55-60厘米，多种颜色可选，抗菌性99% | 米 |  |
| 13 | 轨道 | 超静音加厚铝合金材料，轨道宽≥2.0mm,承重量≥10kg，坚固耐用，滑动轻盈 | 米 |  |
| 14 | 布带 | 加密棉质辅料，抗老化耐日晒，结实耐用 | 米 |  |
| 15 | 窗叉 | 烤漆四爪挂钩 | 个 |  |
| 16 | 包边布 | 2厘米宽，材质锦纶丝，环保染料染色，增加窗帘美感。 | 米 |  |
| 17 | 绑带 | 规格800mm\*70mm，用于固定窗帘. | 对 |  |
| 18 | 扣板加固安装 | 代购木方，加固处理 | 米 |  |