**纤维胆道镜参数配置表**

1.视场角:约110°

2.插入部长度:≥380mm

3.插入部外径:≥φ5mm

4.最大插入部外径:≤φ5.7mm

5.照度:>1000Lx

6.工作距离≥7mm

7.断丝:像束无断丝

8.分辨率:≥4.42 lp/mm

9.弯角:上:约160°，下:约130°

10.观察景深:3~50mm

11.最小器械孔道内径:≥φ2.0mm

12.接口：C型接口设计兼容其他成像系统

13.消毒：全防水浸泡式消毒或等离子消毒