**监护型救护车基础参数**

一、长轴中顶内嵌式警灯

二、底盘要求：

1、车辆尺寸：整车长(mm) ：长≥5980；整车宽(mm)：≥2000；轴距(mm)：≥3750。

2、排放标准：国六、排气量：≥2200ml、功率：≥128kw

3、接近角/离去角≥19/19°

4、乘员数：5-8人

5、燃油种类：柴油。

6、百公里油耗：≤12L。

7、变速器：六档手动变速器，中控台集成式换挡杆。

8、最高时速：≥160Km/h。

9、轮胎：235/65R16C。

10、刹车系统：前通风盘式，后实心盘式，ABS，四轮碟刹。

三、其他参数自拟含车辆主要配置、内饰装配系统、空调排风系统、照明、消毒系统、担架、座椅、医疗警示外观、供氧系统等

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **生产厂家** | **车辆品牌型号** | **底盘品牌型号** | **燃油种类及排量** | **价格(万元)** |
|  |  |  |  |  |

**报价模板**

备注：

**投标人（签章）：**

**日期：**