**报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 货物名称 | 参考品牌 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 品牌型号 | 单价 | 合计 |
| 1 | 直流变频多联主机 | 格力、美的、海尔 | 台 | 1 | ★1、额定制冷量：≥20.0kw |  |  |  |
| ★2、额定制热量：≥22.4.0kw |
| 3、额定制冷功率：≤6050W，额定制热功率：≤5900KW |
| 4、机组APF值≥5.0。 |
| 5、机组噪音：≤57dB(A)。 |
| 6、冷媒：410A环保冷媒 |
| 7、机组自带温湿度修正，可控除湿功能 |
| 8、电压/频率（V/HZ）：380V/50HZ； |
| 2 | 直流变频多联主机 | 格力、美的、海尔 | 台 | 1 | ★1、额定制冷量：≥10.0kw |  |  |  |
| ★2、额定制热量：≥12.0kw |
| 3、额定制冷功率：≤2600KW，额定制热功率：≤3000KW |
| 4、机组APF值≥5.6。 |
| 5、机组噪音：≤55dB(A)。 |
| 6、冷媒：410A环保冷媒 |
| 7、机组自带温湿度修正，可控除湿功能 |
| 8、电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ； |
| 3 | 风管式室内机 | 格力、美的、海尔 | 台 | 7 | ★1、额定制冷量：≥4.0kw。 |  |  |  |
| ★2、额定制热量：≥4.5kw。 |
| 3、制冷输入功率W:≤60W；制热输入功率：≤60W； |
| 4、循环风量（m³/h)：≥650m³/h； |
| 5、噪音（高风）：≤33dB(A) |
| 6、室内机组可实现蒸发器自清洁技术 |
| 7、电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ |
| 4 | 风管式室内机 | 格力、美的、海尔 | 台 | 2 | ★1、额定制冷量：≥4.5kw。 |  |  |  |
| ★2、额定制热量：≥5.0kw。 |
| 3、制冷输入功率W:≤60W；制热输入功率：≤60W； |
| 4、循环风量（m³/h)：≥650m³/h； |
| 5、噪音（高风）：≤33dB(A) |
| 6、室内机组可实现蒸发器自清洁技术 |
| 7、电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ |
| 5 | 风管式室内机 | 格力、美的、海尔 | 台 | 3 | ★1、额定制冷量：≥5.0kw。 |  |  |  |
| ★2、额定制热量：≥5.6kw。 |
| 3、制冷输入功率W:≤65W；制热输入功率：≤65W； |
| 4、循环风量（m³/h)：≥750m³/h； |
| 5、噪音（高风）：≤33dB(A) |
| 6、室内机组可实现蒸发器自清洁技术 |
| 7、电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ |
| 6 | 二匹挂机 | 格力、美的、海尔 | 台 | 1 | ★1.能效等级：变频一级 |  |  |  |
| ★2、APF：≥4.61 |
| 3、额定制冷量(W)：≥5045；额定制热量(W)：≥7210 |
| 4、额定制冷功率(W)：≤1270 |
| 6、额定制热功率(W)：≤1970 |
| 7、室内机噪音 高风dB(A）：≤41； |
| 8、室外机噪音 dB(A）：≤54 |
| 9、循环风量（m³/h)：≥890 |
| 10、电压/频率（V/HZ）：220V/50HZ’ |
| 7 | 线控器 | 格力、美的、海尔 | 项 | 1 | 1、防潮结构设计，不易受潮； |  |  |  |
| 2、1℃温度控制； |
| 3、室内机控制开关，原厂配备，包含安装所需的辅材 |
| 8 | 分歧管 |  | 项 | 1 | 符合国家质量标准，根据 铜管尺寸配置相应规格的分歧管，包含焊接、保温等完成本项目所需的安装辅材。 |  |  |  |
| 9 | 脱脂无缝铜管 |  | 项 | 1 | Ø9.52+Ø6.35（包含高、低压管路、保温管等）符合国家质量标准，包含完成本项目所需的铜管 |  |  |  |
| 10 | 脱脂无缝铜管 |  | 项 | 1 | Ø12.7+Ø6.35（包含高、低压管路、保温管等）符合国家质量标准，包含完成本项目所需的铜管 |  |  |  |
| 11 | 脱脂无缝铜管 |  | 项 | 1 | Ø15.9+Ø9.52（包含高、低压管路、保温管等）符合国家质量标准，包含完成本项目所需的铜管 |  |  |  |
| 12 | 脱脂无缝铜管 |  | 项 | 1 | Ø19.05+Ø9.52（包含高、低压管路、保温管等）符合国家质量标准，包含完成本项目所需的铜管 |  |  |  |
| 13 | 脱脂无缝铜管 |  | 项 | 1 | Ø25.4+Ø12.7（包含高、低压管路、保温管等）符合国家质量标准，包含完成本项目所需的铜管 |  |  |  |
| 14 | 空调排水管 |  | 项 | 1 | PVC材质，DN25,含保温、固定管夹、管件等，符合国家质量标准，包含完成本项目所需的排水管。 |  |  |  |
| 15 | 信号线及PVC线管 |  | 项 | 1 | 符合国家质量标准，符合国家质量标准。 |  |  |  |
| 16 | 复合板风管 |  | 项 | 1 | 符合国家质量标准，包含阻燃酚醛复合板，粘贴胶水，锡箔纸等，包含安装所需的辅助材料。 |  |  |  |
| 17 | 空调出风口 |  | 项 | 1 | 材质为PVC，根据室内机尺寸定制，包含安装所需的辅助材料。 |  |  |  |
| 18 | 空调出风口 |  | 项 | 1 | 材质为PVC，根据室内机尺寸定制，包含安装所需的辅助材料。 |  |  |  |
| 19 | 吊装材料 |  | 项 | 1 | 包括全丝杆膨胀螺栓、塑料卡扣等，符合国际质量标准，包含完成室内机吊装、固定、铜管及排水管的吊装，固定等所需辅助材料。 |  |  |  |
| 20 | 制冷剂 |  | 项 | 1 | 符合国家质量标准，包含空调系统调试所需的制冷剂。 |  |  |  |
| 21 | 氧气，乙炔，氮气 |  | 项 | 1 | 符合国家质量标准，空调系统保压，管路焊接、包含安装所需的辅助材料。 |  |  |  |
| 22 | 辅材 |  | 项 | 1 | 符合国家质量标准，包含（水管的三通、直通、弯头、大小头、铜管弯头、直通、铜焊条、铝箔扎带、黄蜡管、膨胀胶、胶水等。 |  |  |  |
| 23 | 机械打孔 |  | 项 | 1 | 满足室内、外接连接管、排水管、线管的穿墙打孔。 |  |  |  |
| 24 | 主机安装 |  | 项 | 1 | 主机安装时所需的铜管、保温棉、制冷剂添加、通讯线、管线及辅材等材料，满足主机安装要求。 |  |  |  |
| 25 | 室内机安装 |  | 项 | 1 | 室内机安装时所需的铜管、保温棉、制冷剂添加、通讯线、管线及辅材等材料，满足室内机安装要求。 |  |  |  |
| 26 | 系统调试 |  | 项 | 1 | 主机及室内机 调试。 |  |  |  |
| 27 | 运输、搬运 |  | 项 | 1 | 施工过程中需要的设备、辅材运输、搬运等费用 |  |  |  |
| 28 | 吊装费 |  | 项 | 1 | 主机及室内机安装所需的脚手架等费用。 |  |  |  |
| 29 | 合计 |  |  |  |

备注：本组★项为必须项