**桂林市人民医院市场征询议价报名表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位名称 |  | | |
| 项目名称 |  | | |
| 报名时间 | 年 月 日 | | |
| 纳税人识别号 |  | | |
| 联系方式 | □企业法人代表  □授权代表 | 姓名 |  |
| 身份证号码 |  |
| 手机 |  |
| 邮箱 |  |

**参会项目（参会商家必填）**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 参会项目名称 | 备注 |
|  |  |  |

**报名须知：**

第一步：请供应商家下载报名表，按要求填写后发至报名指定邮箱**qxk8065@163.com**完成报名。

第二步：完成报名后，请按要求准备参会资料，**参会资料必须按规定的目录及顺序编制装订**。参会文件必须含有：

1. 文件目录
2. 报名表
3. 项目报价表

4、供应商法定代表人身份证正反面复印件；供应商的授权委托书原件、委托代理人身份证正反面复印件;

5、供应商提供《医疗器械经营企业许可证》（或第二类器械经营备案凭证）或《医疗器械生产企业许可证》、《医疗器械备案凭证》、《中华人民共和国医疗器械注册证》等并加盖单位公章的复印件；

6、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。供应商在“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)查询网站直接打印的信用查询记录,以及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单打印材料；

7、服务承诺书（格式自拟）

8、本项目实施方案（如有，请提供，格式自拟）

9、该设备在其他医院使用用户名单、业绩。

**参会资料正本一份，副本六份。所提交给医院的投标资料，恕不退回。**

**▲装订顺序：按上述需提供的材料序号进行装订。**

第三步：项目开标时间及地点，待报名结束后，另行通知。请提前十分钟到达开标地点签到，逾期视为弃权处理。

评审办法：对项目报价、产品性能、市场占有率、质保期限、售后服务等方面进行综合评审。

办公地点：桂林市人民医院18号楼1楼器械科办公室（103）

联系人：胡老师 联系电话：0773-2828065

**参会文件所提供的的证照及相关证明材料必须真实有效，一经发现造假，将取消本次参会资格并追究相关法律责任！**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **桂** 林 市 人 民 医 院 维 护 保 养 报 价 表 | | | | | |
| 项目名称：手术室净化系统及内科ICU、静配中心洁净系统设备维护保养 | | | | | |
| **序号** | **设备或材料名称** | **单位** | **数量** | **小计（元）** | **备注** |
| 1 | 手术室维护保养 | 年 | 1 |  | 维护保养区域：净化手术室机组、手术室内配套设备、热泵机组等 |
| 2 | 普通手术室维护保养 | 年 | 1 |  | 维护保养区域：普通手术室机组、手术室内配套设备、热泵机组等 |
| 3 | 静配中心维护保养 | 年 | 1 |  | 维护保养区域：净化机组、室内配套净化设备、热泵机组等 |
| 4 | 内科ICU维护保养 | 年 | 1 |  | 维护保养区域：空调机组、室内配套净化设备、热泵机组等 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **桂** 林 市 人 民 医 院 维 护 保 养 报 价 表 | | | | | |
| 项目名称：外科ICU、新生儿科、日间手术室、介入手术室及各科消毒机清洗维护保养 | | | | | |
| **序号** | **设备或材料名称** | **单位** | **数量** | **小计（元）** | **备注** |
| 1 | 外科ICU | 年 | 1 |  | 维护保养区域：空调机组过滤器更换人工费、室内新风口、送风口、回风口清洗、消毒机清洗等 |
| 2 | 新生儿科 | 年 | 1 |  | 维护保养区域：空调机组过滤器更换人工费、室内新风口、送风口、回风口清洗、消毒机清洗等 |
| 3 | 日间手术室 | 年 | 1 |  | 维护保养区域：空调机组过滤器更换人工费、室内新风口、送风口、回风口清洗、消毒机清洗等 |
| 4 | 介入手术室 | 年 | 1 |  | 维护保养区域：空调机组过滤器更换人工费、室内新风口、送风口、回风口清洗、消毒机清洗等 |
| 5 | 消毒机 | 台 | 1 |  | 各病区消毒机清洗 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 桂林市人民医院过滤器报价表 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **序号** | **设备材料名称** | **型号规格** | **单位** | **数量** | **单价(元)** | **总价（元)** |
| **一、** | **手术室净化区机组过滤器** | |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 892x592x350x8P | 片 | 1 |  |  |
| 2 | 中效过滤器 | 490x592x380\*5P | 片 | 1 |  |  |
| 3 | 中效过滤器 | 490\*287\*380\*5P | 片 | 1 |  |  |
| 4 | 中效过滤器 | 287\*592\*380\*3P | 片 | 1 |  |  |
| 5 | 中效过滤器 | 592x592x380\*6P | 片 | 1 |  |  |
| 6 | 亚高效过滤器 | 592x592x292 | 片 | 1 |  |  |
| 7 | 亚高效过滤器 | 287x592x292 | 片 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 二、 | **手术室普通区机组过滤器** | |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 594\*594\*46 | 片 | 1 |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 287x594x46 | 片 | 1 |  |  |
| 3 | 中效过滤器 | 287\*592\*534\*3P | 片 | 1 |  |  |
| 4 | 中效过滤器 | 592x592x534\*5P | 片 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 三、 | **手术室高效过滤器** | |  |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 934\*610\*69 | 片 | 1 |  |  |
| 2 | 高效过滤器 | 935\*460\*69 | 片 | 1 |  |  |
| 3 | 高效过滤器 | 610\*545\*69 | 片 | 1 |  |  |
| 4 | 高效过滤器 | 762\*610\*69 | 片 | 1 |  |  |
| 5 | 高效过滤器 | 305\*762\*69 | 片 | 1 |  |  |
| 6 | 高效过滤器 | 848\*610\*69 | 片 | 1 |  |  |
| 7 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 片 | 1 |  |  |
| 8 | 高效过滤器 | 484\*484\*220 | 片 | 1 |  |  |
| 9 | 高效过滤器 | 610\*305\*292 | 片 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 四、 | **静配中心** | |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 290x595x46 | 片 | 1 |  |  |
| 2 | 中效过滤器 | 287\*592\*380\*3P | 片 | 1 |  |  |
| 3 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 片 | 1 |  |  |
| 4 | 高效过滤器 | 483\*483\*90 | 片 | 1 |  |  |
| 5 | 高效过滤器 | 970\*483\*90 | 片 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 五、 | **新生儿科** | |  |  |  |  |
| 1 | 中效过滤器 | 324\*265\*380\*2P | 个 | 1 |  |  |
| 六、 | **内科ICU机组过滤器** | |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 595x495x46 | 片 | 1 |  |  |
| 2 | 初效过滤器 | 295x595x46 | 片 | 1 |  |  |
| 3 | 初效过滤器 | 495x595x46 | 片 | 1 |  |  |
| 4 | 中效过滤器 | 490x595x380\*5P | 片 | 1 |  |  |
| 5 | 中效过滤器 | 295\*595\*380\*3P | 片 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 七、 | **内科ICU高效过滤器** | |  |  |  |  |
| 1 | 高效过滤器 | 320\*320\*90 | 片 | 1 |  |  |
| 2 | 高效过滤器 | 484\*484\*90 | 片 | 1 |  |  |
| 3 | 高效过滤器 | 484\*484\*220 | 片 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 八、 | **心脏介入室** | |  |  |  |  |
| 1 | 中效过滤器 | 595x595x380\*5P | 片 | 1 |  |  |
| 2 | 中效过滤器 | 287x592x380\*3P | 片 | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |
| 九、 | **儿科** | |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 230x350x46 | 片 | 1 |  |  |
| 十、 | **产科** | |  |  |  |  |
| 1 | 初效过滤器 | 355x375x10 | 片 | 1 |  |  |