**采购需求**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格（毫米）  长W\*宽D\*高H | 颜色 | 单位 | 数量 | 技术指标及材质说明 |
| 1 | 主席台  (木制桌) | 1500\*600\*760 | 胡桃色 | 张 | 14 | 一、材质要求：  1、基材：采用中密度纤维板，符合国际E1级标准≥0.6mm胡桃木贴皮，含水率低于9%。经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。  2、面板、层板、侧立板厚度≥25mm；背板厚度≥15mm。  3、PU底漆要求：符合国家相关标准。  5、配件：采用国内五金配件。  二、木制桌部件材质要求：应符合GB/T15104-2006装饰单板贴面人造板和GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量两项标准。  **说明：提供实物样品1张，尺寸要求：W1500\*D600\*H760mm 款式要求如下：** |
| 2 | 主席台  (木制桌) | 2100\*600\*760 | 胡桃色 | 张 | 8 | 一、材质要求：  1、基材：采用中密度纤维板，符合国际E1级标准≥0.6mm胡桃木贴皮，含水率低于9%。经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。  2、面板、层板、侧立板厚度≥25mm；背板厚度≥15mm。  3、PU底漆要求：符合国家相关标准。  5、配件：采用国内五金配件。  二、木制桌部件材质要求：应符合GB/T15104-2006装饰单板贴面人造板和GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量两项标准。 |
| 3 | 演讲台 | 常规 | 胡桃色 | 个 | 1 | 质胡桃木皮贴面，实木封边，基材：采用优质E1级环保型纤维板，经过防虫、防腐等化学处理，涂装：采用PU聚酯环保漆，配件：采用优质五金配件，各项技术指标均达IS09001国际标准，通过IS0414001认证。 |
| 4 | 会议椅 | 总长：580mm,扶手间内空长510mm，座深500mm，总高1000mm，靠背高630mm，地至扶手高660mm。 | 黑色 | 张 | 52 | 面料：采用优质西皮饰面，双层板，皮质柔软，手感舒适，不易退色，无异味；  海绵：选用原生海绵，回弹性好，不易变形；  椅架：采用1.5mm厚电镀弓形架，经防腐、防锈电镀处理。  **说明：提供实物样品1张，尺寸：总长：580mm,扶手间内空长510mm，座深500mm，总高1000mm，靠背高630mm，地至扶手高660mm。款式要求如下：**  523be1cd26bf0f634f8b4380c9010f4 |
| 5 | 培训椅 | 总长：530mm，总深：500mm，总高：855mm，坐高415mm | 黑色 | 张 | 272 | 1、全新PP料背框座垫； 2、1.2mm实心电镀钢架，可承受200KG重压；  3.塑料胶板设计，突破常规设计，有效增加产品塑料强度，防滑，别具质感，充满视觉效果。全新PP料制作，符合国际环保要求。 |
| 6 | 备用会议桌 | 1500\*600\*760 | 胡桃色 | 张 | 1 | 一、材质要求：  1、基材：采用中密度纤维板，符合国际E1级标准≥0.6mm胡桃木贴皮，含水率低于9%。经防潮、防虫、防腐处理，抗弯力强，不易变形。  2、面板、层板、侧立板厚度≥25mm；背板厚度≥15mm。  3、PU底漆要求：符合国家相关标准。  5、配件：采用国内五金配件。  二、木制桌部件材质要求：应符合GB/T15104-2006装饰单板贴面人造板和GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量两项标准。 |
| 7 | 备用会议椅 | 总长：580mm,扶手间内空长510mm，座深500mm，总高1000mm，靠背高630mm，地至扶手高660mm。 | 黑色 | 张 | 2 | 面料：采用优质西皮饰面，双层板，皮质柔软，手感舒适，不易退色，无异味；  海绵：选用原生海绵，回弹性好，不易变形；  椅架：采用1.5mm厚电镀弓形架，经防腐、防锈电镀处理。 |

**备注：（1）现场考察要求：现场考察时间：待通知。参与现场考察的人员须提供本人相应身份证复印件、授权委托书原件。**

**（2）考察现场后，根据现场尺寸提供平面布置图及效果图，设计合理、实用。**

**第四章 评标办法**

**一、评标依据及方式**

1.评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、增值售后服务方案、履约能力、政策功能（节能、环保等）等方面内容进行评审并按百分制打分。

2.评标方式：以封闭方式进行评标。

3.根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

**二、评标办法**

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

**1.价格分………………………………………………………………………………………………50分**

（2）某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×50分

**2.质量保障分……………………………………………………………………………………………41分**

**2.1合格检验报告分（满分12分）**

（1）、提供**（主席台）木制桌背板** 检验检测报告，检测内容包含但不限以下：①含水率：应为8%~产品所在地区年平均木材含水+1%；②表面胶合强度：合格数与试件数之比：≥90%；③甲醛释放量：（1m³气候箱法）E1≤0.124mg/m³；

（2）、提供**（主席台）木制桌层板**：检验检测报告，检测内容包含但不限以下： ①含水率：应为8%~产品所在地区年平均木材含水率+1%；②表面胶合强度：合格数与试件数之比：≥90%；③甲醛释放量：（1m³气候箱法）E1≤0.124mg/m³；

（3）、提供**（主席台）木制桌脚侧立板**：检验检测报告，检测内容包含但不限以下：①含水率：应为8%~产品所在地区年平均木材含水率+1%；②表面胶合强度：合格数与试件数之比：≥90%；③甲醛释放量：（1m³气候箱法）E1≤0.124mg/m³；

（4）、提供**（主席台）木制桌面板**：检验检测报告，检测内容包含但不限以下：①含水率：应为8%~产品所在地区年平均木材含水率+1%；②表面胶合强度：合格数与试件数之比：≥90%；③甲醛释放量：（1m³气候箱法）E1≤0.124mg/m³；

以上检测报告必须由CMA资质的质检机构出具（投标人提供检测报告复印件并加盖公章），检测指标符合国家标准，检测指标符合或优于招标文件技术要求，投标人必须提供检测报告查询方法及途径， 方便查询真伪，检验依据不符、检测内容不符不得分，原件备查。

**2.2样品分（25分）**

一档（5分）：投标样品（小样）表面不平整，工艺制作粗糙、不牢固，材料用料劣质、有明显刺鼻异味；  
 二档（15分）：投标样品（小样）表面基本平整，工艺制作一般、有一定的牢固性及安全性，材料用料一般，有轻微刺鼻异味；  
 三档（25分）：投标样品（小样）表面平整，工艺制作精细、结实、牢固安全，材料用料优质、厚实无刺鼻异味，美观实用。

**注：未按要求递交或未完整递交实物样品的不予得分。**

**2.3设计分（4分）………………………………………………………………………………4分**

（1）现场考察要求：现场考察时间：待通知。

（2）考察现场后，根据现场尺寸提供平面布置图及效果图，设计合理、实用。

**3.售后服务方案分………………………………………………………………………………9分**

根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性，从响应时间、到达时间、修复时间、从保修期的延长、定期回访、承诺提供本地售后服务点、服务认证，出现质量问题承诺更换时间、评委认可的其它实质性优惠措施。

一档（1分）：售后服务方案内容不全，响应时间不及时或较慢，没有提供备品备件，没有定期回访，无项目实施计划或不适用，现无或无承诺中标后提供本地售后服务点及零配件仓库。

二档（6分）：售后服务方案内容较完整、可行，响应时间，到达时间，备品备件，修复时间，保修期等综合考虑整体良好的，有项目实施计划，现有或承诺中标后提供本地售后服务点及零配件仓库。(如现有，须提供有效证明复印件并加盖投标人公章,同时提供租赁合同原件备查)。

三档（9分）：在满足二档要求，有完善的本地化售后服务措施；对售后服务专用车辆、应急预案、其他优惠措施等方面都有详尽的描述。

**6.综合得分＝1+2+3**

**三、推荐及确定中标候选人原则**

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，按投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价也相同的由评标委员会按照抽签的方式决定排列次序。

（2）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或因失信行为被取消中标候选人资格的，采购人可以确定排名第二的中标候选人为中标人，并依此类推。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **评分表** | | | | |
| **一、投标报价分（50分）** 某投标人价格分 = 投标人最低评标价（金额）/某投标人评标价（金额）×50分 | | | | **实际得分** |
| 1 | 报价分 | 投标总金额 |  |  |
| 换算得分 |  |
| **二、质量保障分（41分）** | | | | |
| **二（1）、产品检验（检测）分（满分12分、每分项全部满足得3分）** | | | | |
| **序** | **产品名称** | **检验内容** | **是否满足** | **实际得分** |
| 1 | （主席台） 木制桌背板 | 含水率 |  |  |
| 胶合强度 |  |
| 甲醛释放量 |  |
| 2 | （主席台） 木制桌层板 | 含水率 |  |
| 胶合强度 |  |
| 甲醛释放量 |  |
| 3 | （主席台） 木制桌脚侧立板 | 含水率 |  |
| 胶合强度 |  |
| 甲醛释放量 |  |
| 4 | （主席台） 木制桌面板 | 含水率 |  |
| 胶合强度 |  |
| 甲醛释放量 |  |
| **二（2）、样品分（25分）** | | | | |
| **序** | **产品名称** | **服务内容** | **是否满足** | **实际得分** |
| **1** | 1、（主席台）木 制桌 2、主席椅 | **一档（5分）** 表面不平整，工艺制作粗糙、不牢固，材料用料劣质、有明显刺鼻异味； |  |  |
| **二档（15分）**  表面基本平整，工艺制作一般、有一定的牢固性及安全性，材料用料一般，有轻微刺鼻异味； |  |  |
| **三档（25分）** 表面平整，工艺制作精细、结实、牢固安全，材料用料优质、厚实无刺鼻异味，美观实用。 |  |  |
| **注：未按要求递交或未完整递交实物样品的不予得分。** | | |
| **二（3）、设计分（4分）** | | | | |
| **序** | **产品名称** | **服务内容** | **是否满足** | **实际得分** |
| **1** | 设计分 | 是否提供平面布置图及效果图。 按设计合理性、实用性、综合打分，满分4分。 |  |  |
| 三、售后服务分（9分） | | | | |
| **序** | **产品名称** | **服务内容** | **是否满足** | **实际得分** |
| 1 | 售后服务方案 （满分9分） | 一档（3分） |  |  |
| 2 | 二档（6分） |  |
| 3 | 三档（9分） |  |
| **总得分=1（报价分） + 2（质量保障分） + 3（售后服务分）** | | | | |
|
| **实际得分：** | |  |  |  |